**14.04.2020г. №25**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИЖС НА ТЕРРИТОРИИ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В соответствии со ст. 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 02.04.2003 г. № 16-03 «О пожарной безопасности в Иркутской области», администрация Коноваловского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для жилых индивидуальных домов на территории Коноваловского муниципального образования согласно приложению.

2. Собственникам домовладений, в том числе по договору социального найма, рекомендовать обеспечить свои жилые дома первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному перечню.

3. Ведущему специалисту довести до жильцов сведения о закреплении пожарного инвентаря.

4. Опубликовать настоящее постановление в СМИ «Коноваловский вестник» и разместить на официальном сайте коновалово.рф

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Коноваловского

муниципального образования И.В.Бережных

Приложение

к постановлению администрации

Коноваловского муниципального образования

от 14.04.2020 №24

**Перечень первичных средств пожаротушения**

**для жилых индивидуальных домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств | Количество (шт.) |
| 1 | Лопата штыковая | 1 |
| 2 | Лопата совковая | 1 |
| 3 | Ведра | 2 |
| 4 | Багор (лом) | 1 |
| 5 | Топор | 1 |
| 6 | Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1х1 м. | 1 |
| 7 | Лестница приставная (достающая до карниза дома) | 1 |
| 8 | Ящик с песком объемом в зависимости от размера строения | 1 |
|  | **Запас воды в доступном месте:** |  |
| 9 | Емкость с водой не менее 200 литров или огнетушитель порошковый (ОП-5)  | 1 |

**Примечание:** Первичные средства пожаротушения должны быть размещены компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара.